להבים 	חריצים	מידות במ"מ	
3	4	50 מ"מ	
4	5	55-60 מ"מ	
5	6	65 מ"מ	
6	7	75-80 מ"מ	
7	8	85-90 מ"מ	
8	9	100-105 מ"מ	
9	10	110-120 מ"מ	
10	11	125-130 מ"מ	
11	12	135-145 מ"מ	
12	13	150-155 מ"מ	
13	14	160-165 מ"מ	
14	15	170-180 מ"מ	
15	16	185-190 מ"מ	
16	17	195-200 מ"מ	
17	18	205-215 מ"מ	
18	19	220-225 מ"מ	
19	20	230 מ"מ	
טבלת מידות דקור רוחב המפזר לפי מספר להבים (מתייחס למחיצות רגילות)

**ניתן לשנות את מרווח הלהבים ע"י בוקסות**